T01 = E0 . B\_liga

T12 = E1 . s\_capacitivo

T23 = E2 . s\_otico . s\_a\_un\_transf

T34 = E3 . s\_r\_un\_transf

T45 = E4 . s\_a\_mani\_cart\_vert

T56 = E5 . G\_fechada

T67 = E6 . s\_r\_mani\_cart\_vert

T78 = E7 . s\_a\_mani\_cart\_hor

T89 = E8 . s\_a\_mani\_cart\_vert

T910 = E9 . /G\_fechada

T1011 = E10 . s\_r\_mani\_cart\_vert . s\_r\_mani\_cart\_hor

T1112 = E11 . s\_indutivo . aux\_temp1

T1213 = E12 . s\_a\_p\_furadeira

T1314 = E13 . s\_r\_p\_furadeira

T1415 = E14 . cont\_s\_indutivo

T1516 = E15 . s\_r\_brac\_v\_desc

T1617 = E16 . aux\_temp4

T1718 = E17 . s\_a\_brac\_v\_desc

T1718 = E18 . s\_a\_b\_desc\_hor

T1920 = E19 . s\_r\_brac\_v\_desc

T2021 = E20 . aux\_temp5

T2122 = E21 . aux\_temp6

T2223 = E22 . s\_r\_brac\_v\_desc

T2324 = E23 . aux\_temp7 . s\_indutivo\_desc . /aux\_balanca

T2423 = E24 . s\_r\_b\_desc\_hor

T2526 = E25 . s\_r\_brac\_v\_desc

T2630 = E26 . aux\_temp9

T2227 = E22 . aux\_temp7 . s\_indutivo\_desc . aux\_balanca

T2728 = E27 . s\_r\_brac\_v\_desc

T2829 = E28 . aux\_temp8

T2930 = E29 . s\_r\_b\_desc\_hor

T30 0 = E30 . s\_indutivo\_descarga . aux\_temp10